OPIS POSLA – ZAMJENA DIJELA KROVIŠTA U PŠ STUPNIK

## Naručitelj usluga: Osnovna škola Lučko, Puškarićeva 102, 10 250 Lučko

### Opis projekta/predmeta nabave:

sukladno planiranom budžetu predviđena je zamjena dijela krovišta u PŠ Stupnik

Adresa naručitelja: Osnovna škola Lučko, Puškarićeva 102, 10 250 Lučko

Korisnik:

nabava se odnosi na područnu školu Stupnik, kontakt osoba: Pavo Šimović

mail: [ured@os-lucko.skole.hr](mailto:ured@os-lucko.skole.hr), broj telefona: 01 6531 301

# **KRATAK OPIS PREDMETNE NABAVE:**

Zamjena dijela krovišta u PŠ Stupnik prema detaljnom opisu u troškovniku:

**UČITELJSKI STANOVI**

* **KROVOPOKRIVAČKI RADOVI**

1. Dim. 11,0 x 6,50 x 2 strane = 143,00 m2 – učiteljski stanovi

Demontaža i spuštanje postojećih dotrajalih salonit ploča, pakiranje na Europalete te omatanje PVC folijom

1. Dobava i postava letvi 4/5 cm za pokrov trapeznim limom U cijenu uračunato skidanje starih dotrajalih letvi i odvoz na priručni deponij
2. Dobava i postava sljemena od pocinčanog obojanog lima r.š. do 60 cm
3. Dobava i postava trapeznih ploča T-40 sa filcom od pocinčanog obojanog lima

* **LIMARSKI RADOVI**

1. Dobava i postava novog polukružnog žlijeba r.š. 33 cm od pocinčanog obojanog lima. Postava na nove kuke od plosnog željeza 25/4 mm
2. Dobava i postava veterlajsne od pocinčanog obojanog lima r.š do 70 cm
3. Dobava i postava trobridnih snjegobrana za trapezni pokrov
4. Izrada, dobava i postava opšava dimnjaka od pocinčanog obojanog lima Limovi stranica od r.š. 60-100 cm
5. Dobava i postava olučnih cijevi promjera 10 cm od pocinčanog obojanog lima
6. Skidanje starih,izrada i postava novog labuđeg vrata od pocinčanog obojanog lima

* **PRIJENOSI I PRIJEVOZI**

1. Utovar i odvoz azbestno-cementnih ploča do tvrtke ovlaštene za zbrinjavanje opasnog otpada
2. Utovar i odvoz šute na gradski deponij

**ULIČNA ZGRADA**

* **KROVOPOKRIVAČKI RADOVI**

1. Dim. 15,0 x 5,0 = 75 m2 – ulična zgrada

Demontaža i spuštanje postojećih dotrajalih salonit ploča, pakiranje na Europalete te omatanje PVC folijom

1. Dobava i postava letvi 4/5 cm za pokrov trapeznim limom U cijenu uračunato skidanje starih dotrajalih letvi i odvoz na priručni deponij
2. Dobava i postava trapeznih ploča T-40 sa filcom od pocinčanog obojanog lima

* **LIMARSKI RADOVI**

1. Dobava i postava novog polukružnog žlijeba r.š. 33 cm od pocinčanog obojanog lima. Postava na nove kuke od plosnog željeza 25/4 mm
2. Dobava i postava veterlajsne od pocinčanog obojanog lima r.š do 70 cm
3. Dobava i postava trobridnih snjegobrana za trapezni pokrov
4. Izrada, dobava i postava opšava dimnjaka od pocinčanog obojanog lima Limovi stranica od r.š. 60-100 cm
5. Dobava i postava olučnih cijevi promjera 10 cm od pocinčanog obojanog lima
6. Skidanje starih,izrada i postava novog labuđeg vrata od pocinčanog obojanog lima
7. Dobava i postava zidnog lima od poc. bojanog lima r.š. 40 cm

* **PRIJENOSI I PRIJEVOZI**

1. Utovar i odvoz azbestno-cementnih ploča do tvrtke ovlaštene za zbrinjavanje opasnog otpada
2. Utovar i odvoz šute na gradski deponij

Rok i mjesto izvršenja: usluga se vrši na adresi područne škole Stupnik, Svetog Benedikta 31, 10 255 Stupnik, prema narudžbi.

Izvođač radova je dužan dostaviti naručitelju potvrdu o odlaganju azbestno-cementnih ploča ovlaštenoj tvrtci za zbrinjavanje opasnog otpada.